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1、 成果名称：UHPC强韧化设计与多功能结构防护体系构建及工程应用
2、 提名单位：宁波工程学院、浙江广天构件集团股份有限公司、哈尔滨工业大学、浙江宏日泰耐克新材料科技有限公司、浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司、宁波建工工程集团有限公司
3、 提名奖项：科学技术进步奖
4、 成果创新点：
（1）首创了UHPC流动诱导纤维定向技术，揭示了微纳米韧化与钢纤维定向协同增强机制，形成了高性能UHPC抗弯与韧性一体化提升关键技术。建立了纤维长度、流动诱导装置参数与纤维取向度之间的关系，形成了UHPC抗弯强度预测模型，揭示了流动诱导纤维定向的动力学机制及其对UHPC抗弯与高温后残余力学性能的影响规律。基于微纳米韧化与钢纤维定向协同，实现了UHPC抗弯强度及韧度的大幅提升。
（2）建立了剑麻纤维动态水蒸汽吸附曲线，揭示了剑麻纤维UHPC自收缩调控作用机制。提出了天然剑麻纤维与钢纤维混杂增强改性环保型UHPC性能调控新方法，发明了溶胶-凝胶法沉积纳米二氧化硅改性剑麻纤维新技术，突破了纤维与基体间粘结性与长期稳定性的瓶颈，结合再生水泥-LC3与机械活化水淬渣研究，补充绿色胶凝基体水化与孔结构调控依据，完善环保型UHPC材料设计与性能调控体系。
（3）面向大跨度闸墩、梁等既有水工结构修复加固与严酷环境防护，研发了适用于抗冲耐磨、缺陷修补的系列超高性能混凝土材料，基于UHPC基体开发预应力管道压浆材料，协同调控强度、流动性、膨胀率和体积稳定性，形成了集材料设计、性能调控与工艺装置于一体的水电工程EUHPC技术体系，攻克了水工建筑物冲磨破坏和灌浆材料早期收缩开裂等技术瓶颈。阐明了不同表面构造及剪力连接参数对UHPC-NC界面抗剪与协同受力的影响规律，建立了界面黏结-滑移本构模型；提出了内嵌牺牲阳极UHPC永久模板-海砂混凝土组合结构的承载力计算方法与设计准则，融合锌合金板抗弯-防腐协同、阴极保护及全固态多参数腐蚀监测技术，构建了集抗冲耐磨、缺陷修补、结构加固、主动防护、健康监测与服役评估于一体的多功能结构防护体系。
5、主要完成人及排序：
	排名
	姓名
	技术职称
	工作单位

	1
	温小栋
	教授
	宁波工程学院

	2
	高小建
	教授
	哈尔滨工业大学

	3
	刘严强
	高级工程师
	浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

	4
	李超恩
	副教授
	宁波工程学院

	5
	邵晓东
	副高
	浙江宏日泰耐克新材料科技有限公司

	6
	何建明
	正高级工程师
	[bookmark: OLE_LINK6]浙江广天构件集团股份有限公司

	7
	周明
	副教授
	宁波工程学院

	8
	孙铭
	助理研究员
	哈尔滨工业大学

	9
	翁功伟
	高级工程师
	宁波建工工程集团有限公司

	10
	冯蕾
	副教授
	宁波工程学院

	11
	骆忠江
	高级工程师
	浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

	12
	殷光吉
	副教授
	宁波工程学院

	13
	吴佳育
	副教授
	宁波工程学院

	14
	江源
	讲师
	宁波工程学院

	15
	李杰
	工程师
	浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
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